Vejledermøde 4/4

**Deltager:** Alle gruppemedlemmer og vejleder

**Tid og sted:** 139E klokken 11:00-11:45

# Agenda

* **Overordnet status i hver delgruppe**

Når man tilslutter de forskellige trin fra transformeren, og der er en belastning/forbruger på, så giver kortslutningen mellem trinene ikke en lysbue. Det er kun når der ikke er en belastning på. Derfor er det intet problem at skulle beskytte relæet, når vi skifter mellem trinene på transformeren.

Kommunikation: Web-server på PCoS.

Måleenhed: Det er ikke nødvendigt i starten at opdaterer således at vi kan måle flere harmoniske. Lige nu er det fint med at kunne måle bare nogen harmoniske.

Sampling af strøm og spænding: Bemærk når man sammenligner vinklen mellem strøm og spændingen, da der er en tidsforsinkelse som udtrykkes i en faseforskydning på 10 mikrosekunder. Vi skal bare nævne den rapporten, men ikke tænke mere på det. Proof of concept.

* **Evt.**

Besøg på transformer station i Silkeborg.